|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC**  Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires;  C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento  **comprascuencaalta@gmail.com** | | **Ejercicio 2017 Pag. : 1 / 1** | | |
| **PEDIDO DE COTIZACIÓN**  **CONTRATACION DIRECTA**  Número **49** Año **2017**  Emisión **26/09/2017** | | |
| ***Ref./Adquisición de Heladeras y freezers para diversos sectores de este “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC”.*** | | |
| Pedido de Provisión: **61-2017** Fecha **25/09/2017** | | |
| **Presentación de Ofertas hasta el momento de la APERTURA que se realizara el:**  **Miércoles 04 de octubre de 2017 a las 11:00 hs.**  **EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL HOSPITAL CUENCA ALTA SAMIC** | | | | |
| SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA,** revistiendo el “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento. | | | | |
| **Renglón** | **Descripción** | | **Cantidad** | **Pcio. Unitario** |
| **1** | ***Refrigerador vertical, con capacidad de aproximadamente 500 litros****.*  *Gabinete inyectado en poliuretano revestido en chapa prepintada en pintura epoxi, con film de polietileno extraíble para su protección. Interior en ABS termocontraible lavable con guía incorporada con treso más niveles de rejillas regulables protegidas con pintura epoxi sanitaria . Puerta batiente con sistema de bisagras superpuestas, doble vidriado hermético termopanel. Sistema de iluminación interior en sentido horizontal con tubo fluorescente. Protegido con policarbonato.con panel digital de temperatura,* ***alarma lumínica y sonora*** | | 7 |  |
| **2** | ***Refrigerador vertical, con capacidad de aproximadamente 120 litros.***  *Gabinete inyectado en poliuretano revestido en chapa prepintada en pintura epoxi, con film de polietileno extraíble para su protección. Interior en ABS termocontraible lavable con guía incorporada con dos más niveles de rejillas regulables protegidas con pintura epoxi sanitaria . Puerta batiente con sistema de bisagras superpuestas, doble vidriado hermético termopanel. Sistema de iluminación interior en sentido horizontal con tubo fluorescente. Protegido con policarbonato.con panel digital de temperatura,* ***alarma lumínica y sonora***  ***Altura máxima 95 cm.*** | | 3 |  |
| **3** | **Refrigerador tipo bajomesada, con capacidad de 120 litros, tipo linea blanca, con congelador, altura máxima de 95 cm** | | 2 |  |
| **4** | **Heladera familiar con freezer, tipo línea blanca con capacidad de 300 litros aproximadamente,**  **Doble puerta.** | | 9 |  |
| **5** | **Freezer vertical – 20 ° C, con entre 3 y 4 cajones rebatibles, tipo línea blanca.** | | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Plazo de Entrega: **30 días** | Pago: **30 días fecha presentación de factura.** |
| **Condiciones de Contratación**: **Según Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa 49/17.**  **Lugar de Prestación del Servicio:** Sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sita en Ruta provincial Nº 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia.de Buenos Aires.  -**Factura de acuerdo a Orden de Compra.**  **-Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.** | |