|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC**  Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires;  C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento  **comprascuencaalta@gmail.com** | | **Ejercicio 2017 Pag. : 1 / 1** | | |
| **PEDIDO DE COTIZACIÓN**  **CONTRATACION DIRECTA**  Número **51** Año **2017**  Emisión **02/10/2017** | | |
| ***Ref. Adquisición de equipamiento para maternidad del Hospital Cuenca Alta. SAMIC.*** | | |
| Pedido de Provisión: **63-2017** Fecha **29/08/2017** | | |
| **FECHA DE APERTURA: miércoles 11 de octubre de 2017 -HORA 11:00 HS.**  EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL HOSPITALCUANCA ALTA SAMIC | | | | |
| SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA,** revistiendo el “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento. | | | | |
| **Renglón** | **Descripción** | | **Cantidad** | **Precio Unitario** |  |
| 1 | **BLENDER (MEZCLADOR DE OXIGENO Y AIRE)**  PERMITE MEZCLAR AIRE Y OXÍGENO, REGULABLE ENTRE 21% Y 100% DE OXÍGENO, CON ALARMA SONORA POR FALTA DE UNO DE LOS GASES (AIRE U OXÍGENO), CON FLOWMETER DE PRECISIÓN QUE PERMITE AJUSTAR EL FLUJO DE LA MEZCLA AIRE-OXÍGENO ENTRE 0 Y 32 LPM | | **3** |  |  |
| 2 | **DETECTOR DE LATIDOS FETALES.**  DETECTOR DE LATIDOS FETALES TRANSPORTABLES PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL CON TRADUCTOR DOPPLER Y PANTALLA LCD , BATERIA RECARGABLE SITEMA DE APAGADO AUTOMATICO | | **5** |  |  |
| 3 | **CARDIOTOCOGRAFO**  MONITOR FETAL ANTEPARTO CON PANTALLA LED , CON DOS SONDAS DE ULTRASONIDO , DE ACTIVIDAD UTERINA Y DE EVENTOS , IMPRESORA TERMICA , ALTAVOCES PARA ALARMAS Y FRECUENCIAS CARDIACAS . | | **5** |  |  |
| 4 | **OXIMETRO DE PULSO NEONATAL** | | **4** |  |  |
| 5 | **MONITOR MULTIPARAMETRICO NEONATAL**  CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 24 HS DE DATOS.  PANTALLA TACTIL DE 17"  DISEÑO MODULAR PLUG AND PLAY PARA COMPRARTIR MÓDULOS ENTRE MONITORES.  PARAMETROS A INCLUIR:  -ECG de 3, 5 y 12 DERIVACIONES  -ANALISIS DE ARRITMIAS Y SEGMENTOS  RESPIRACIÓN  -PNI (Mindray, Masimo y Nellcor).  PARAMETROS DE SpO2, TEMPERATURA, PI, CO2 Y VARIOS GASES AJUSTABLES A TODOS LOS NIVELES DE GRAVEDAD DE LOS PACIENTES Y DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS.  MODULO DE VARIOS GASES EN MINIATURA CON MEDICION DE HASTA 5 AGENTES ANESTESICOS, EtCO2, N2O y O2. A | | **4** |  |  |
| 6 | **SERVOCUNA** SERVO INCUBADURA RADIANTE (INCUBADORA DE CUIDADOS INTESIVOS NEONATALES) SERVOINCUBADORA PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS INTENSIVOS. INCLUYE MÓDULO DE CONTROL MICROPROCESADO PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA DE PIEL (SERVOCONTROL) Y MANUAL, CON DISPLAY DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE CONTROL, INDICADOR DE POTENCIA EN DIEZ PASOS DE 0 A 100% DE POTENCIA. MODO PARA TEMPERATURA DE CONTROL HASTA 38º EN MODO PIEL. | | **3** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Plazo de Entrega : **30 días de recibida la Orden de Compra** | Pago**: El pago se realizará dentro de los 30 días desde la presentación de la factura (contando con la conformidad de la recepción de la mercadería/equipos).** |
| **Condiciones de Contratación**: **Según Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa N° 51/17.**  **Lugar de Prestación del Servicio:** Sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sita en Ruta provincial Nº 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia.de Buenos Aires.  -**Factura de acuerdo a Orden de Compra.**  **-Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.** | |