|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC**  Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires;  C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento  **comprascuencaalta@gmail.com** | | **Ejercicio 2017 Pag. : 1 / 1** | | |
| **PEDIDO DE COTIZACIÓN**  **CONTRATACION DIRECTA**  Número **56** Año **2017**  Emisión **13/11/2017** | | |
| ***Ref. Adquisición de equipamiento para el servicio de medicina transfusional del Hospital Cuenca Alta. SAMIC*** | | |
| Pedido de Provisión: **72-2017** Fecha **21/09/2017** | | |
| **FECHA DE APERTURA: viernes 17 de noviembre de 2017 -HORA 12:00 HS.**  EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL HOSPITALCUANCA ALTA SAMIC | | | | |
| SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA,** revistiendo el “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento. | | | | |
| **Renglón** | **Descripción** | | **Cantidad** | **Precio Unitario** |  |
| 1 | **Micro centrífuga de mesa para hematocrito y micro hematocrito, con ábaco de lectura directa circular sobre el plato y sistema de seguridad que impide su funcionamiento con la tapa abierta. Velocidad 12.000 rpm. Capacidad 28 determinaciones.** | | **1** |  |  |
| 2 | **Aglutinoscopio, modelo de mesa, chasis control y cuerpo basculante. Superficie iluminada y caliente a la vez. Interruptores independientes para energizado. Con volante manual para el balanceo. Regulador de temperatura digital configurado a 37 ° pero que permita graduación a conveniencia. Perilla reguladora de la intensidad de la iluminación led. Zona de observación de acrílico transparente, como mínimo 250 x 85 mm.** | | **2** |  |  |
| 3 | **Agitador de plaquetas lineal. Capacidad para 48 unidades de plaquetas. Motor libre de mantenimiento con forzador de ventilación. Con bandejas extraíbles.** | | **1** |  |  |
| 4 | **Cámara de conservación de plaquetas, con capacidad para 1 agitador, con indicador de temperatura programable. Alarmas sonoras y visuales. Puerta de triple vidrio.** | | **1** |  |  |
| 5 | **Agitador de extracción automático con balanza digital, con corte por volumen y peso. Alarmas sonoras. Batería en caso de corte de luz, almacenamiento de datos de donaciones y conexión a la computadora.** | | **3** |  |  |
| 6 | **Baño termostático tipo Masson II, construido en acero inoxidable. Con termostato doble, conteniendo gradillas intercambiables para 39 tubos de Khan.** | | **1** |  |  |
| 7 | **Sillón móvil para donación de sangre construido en aluminio de alta resistencia y tela vinílica lavable, con protector para cabeza y pies extraíble que permita su limpieza independiente.** | | **6** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Plazo de Entrega : **30 días de recibida la Orden de Compra** | Pago**: El pago se realizará dentro de los 30 días desde la presentación de la factura (contando con la conformidad de la recepción de la mercadería/equipos).** |
| **Condiciones de Contratación**: **Según Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa N° 56/17.**  **Lugar de Prestación del Servicio:** Sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sita en Ruta provincial Nº 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia.de Buenos Aires.  -**Factura de acuerdo a Orden de Compra.**  **-Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.** | |